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Segunda avaliação de Barragem – Trabalho
Professor: Haroldo Paranhos

Aluno(a):

Questão 01 – De posse dos materiais e conhecimento disponibilizados nas disciplinas de Engenharia Civil, apresente um relatório consolidado contendo as diretrizes, avaliações, cálculos para a construção da barragem em questão.
Observação: O relatório deve conter explanações referentes aos seguintes tópicos:
a. Calcular a área de contribuição (A) (0,2 pontos);

b. Definir o valor médio do coeficiente de escoamento superficial médio (C) em função das características da área (0,2 pontos);

c. Definir o tempo de Retorno (Tr) em função do risco (0,2 pontos);

d. Calcular o comprimento do Talvegue (L) (0,2 pontos);

e. Calcular o desnível do talvegue (0,2 pontos);

f.    Calcular a declividade equivalente do trecho do talvegue (0,4 pontos);
[image: image5.emf]
g. Calcular o tempo de concentração (tc) (0,4 pontos);
h. Calcular a intensidade de chuva (I) (0,4 pontos);
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t = tc = tempo de concentração
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i. Calcular a vazão pelo método Racional;

j. Quais os tipos de sondagens que devem ser proposta e os locais;

k. Definir o tipo de barragem que melhor se adequa ao local;

l. Calcular o volume útil;
m. Descrever o funcionamento dos dispositivos hidráulicos;

n. Estimar a vazão que chega na Seção da barragem (0,8 pontos);

o. Definir a curva Cota-Área-Volume (0,8 pontos);

p. Calcular a borda livre (0,2 pontos);

q. Calcular as dimensões do vertedouro de superfície (0,8 pontos);

r.     Dimensionar extravasor de fundo, considerando uma vazão de pré-desenvolvimento (24,4 l/s.ha) (0,8 pontos);

s.   Traçar a rede de fluxo (0,4 pontos);

t.    Para uma permeabilidade do solo de 6,3x10-7 m/s, calcula a perda de água pelo talude de Jusante (0,8 pontos);
u. Desenhar a seção tipo do barramento com todos os elementos pertinentes (0,4 pontos);
v. Avaliar a estabilidade dos taludes (0,8 pontos);
w. Propor o monitoramento (0,4 pontos);
x. Indicar as medidas de controle de erosão dos taludes (0,4 pontos);
y. Definir em planta, especificar e quantificar quais as investigações geotécnicas necessárias (0,8 pontos);

z. Descrever quais as ações ambientais pertinentes ao empreendimento (0,4 pontos)

aa. Outros tópicos podem ser acrescentados.

DADOS PERTINENTES:
Tabela – Faixas de valores utilizados nas análises de estabilidade.

	Tipo de solo
	Coesão

(kPa)
	Ângulo de atrito

(()
	Massa específica

(KN/m3)

	Aterro – Silte pouco argiloso rosa
	4 -12
	25 - 30
	16 - 20

	Argila arenosa vermelha
	5 - 10
	26 - 32
	12 - 15

	Silte arenoso
	8 - 16
	24 - 29
	18 - 20
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